附件：

政府采购项目需求表
（货物类需求）
项目名称：合肥市长江路第二小学2026年采购班班通教学设备及系统集成
项目预算：23.4万元
	序号
	名 称
	主要技术参数
	数量

	1
	大屏一体机


	参考品牌:希沃、东方中原、讯飞
一、主要技术参数

1.整机采⽤86寸超⾼清LED液晶屏，显示分辨率3840*2160，可视⻆度≥178°。整机采用边框与背板一体化冲压成型结构，上左右三边边框与背板非拼接组装结构，连接处无拼缝。上左右三边边框正面宽度相等（等边框结构），且三边宽度均≤15mm，屏占比≥89%。采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。

2.★整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≥60g，方便教具的收纳管理。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的CMA或CNAS的检测报告复印件）

3.前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口。侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。

4.★整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的CMA或CNAS的检测报告复印件）

5.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。

6.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。

7.★支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的CMA或CNAS的检测报告复印件）

8.★整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的CMA或CNAS的检测报告复印件）

9.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。

10.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。

11.★整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的CMA或CNAS的检测报告复印件）

12.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。

13.在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。

14.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。

15.整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。

16.★交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的CMA或CNAS的检测报告复印件）

17.★整机侧边栏内置智能语音转文字工具，支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的CMA或CNAS的检测报告复印件）

18.★整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的CMA或CNAS的检测报告复印件）

19.整机内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。

二、内置OPS模块

20.CPU主频≥2.0GHz，8核12线程，内存16GB DDR4，硬盘512GB固态硬盘或以上。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

21.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有标准PC防盗锁孔。

22.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。

三、智慧互动教学系统

23.系统基于 SaaS 布局，应用界面采用B/S和C/S架构设计，支持用户在显示设备、PC上使用。

24.支持自由授课和登录授课模式；自由授课模式支持教师为未登录状态下快速点击应用开始授课，进行板书演示、课件讲演；登录授课模式支持教师在设备上扫描二维码，系统会自动获取教师的课程信息，多课程时支持手动选择，无课程时支持创建新课程，选中课程后会自动生成课堂码，支持教师复制课堂码分享给学生。

25.支持学生在个人PC上接收到课堂加入邀请，点击课程信息后快速加入课堂；支持学生端在个人PC、移动端上登录平台后输入课堂码，快速加入课堂；开始授课前，支持教师实时查看加入本课堂的学生列表；学生加入课堂后，会自动跟随教师端授课演示画面；授课过程中，支持自动转写教师的授课声音为文字。

26.自由授课模式下，支持教师点击下课按钮后，扫描二维码带走课堂内容；登录授课模式下，支持教师点击下课按钮后，自动将课堂回顾保存在云盘；学生加入课堂听课，课堂结束后自动生成课堂回顾内容，学生可随时查看本节课课堂实录内容，包含课件及授课过程。

27.支持导入系统本地文件、WPS云盘文件、自有云盘文件、手机文件；支持导入PDF、Word、Excel、PPT类型文件；支持多文件同时导入。

28.支持保留WPS课件的原生动画效果，并支持实时批注讲演；课件演示时支持上下翻页，支持查看本页页码及总页码；支持预览本课件所有页码；支持快速切换至其他课件或文件；支持在演示环境下导入其他文件进行演示；支持将课件内容发送到白板中进行书写讲解。

29.★支持自由模式、纵向模式的书写方式；自由模式支持在画板上任意拖动书写，不限制画板的横向和纵向书写范围，并支持定位板书内容；纵向模式支持锁定白板横向书写范围，通过滑动翻页的形式书写板书内容；板书书写时支持自由调整笔迹颜色及笔触粗细；支持双指滑动板书、长按圈选后移动区域，书写笔迹支持用手背擦除；书写内容各端实时同步更新。（响应文件中须提供第三方有权机构出具的CMA或CNAS的检测报告复印件）

30.教师端在连接状态下可实时接收到来自学生的提问；支持点击放大提问内容，进行进一步回答；支持实时讨论入口开启或关闭禁言，支持弹幕显示的开关控制。

31.支持对在线学生发起抽选，系统将随机抽选一名学生，用于老师点名。

32.支持对在线学生发起抢答，发起后学生可点击抢答。


	13套

	2
	钢制讲台

	1、规格：约长1000mm，宽650mm，高920mm。

2、材质：钢木结构，台面为厚度12mm高密度板，扶手为实木烤漆，方便使用者握扶，钢制部分为1.0mm优质冷轧钢板，表面采用酸洗、磷化、及静电喷塑等处理，边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺。

3、上下拆分式结构设计，可拆卸，易安装，易运输，整体外观造型呈“T字型”。

4、上柜前方留有储物抽屉，配有拉手并带安全锁。下柜采用双开门设计，后方留有检修门，一把钥匙控制所有锁，施工、维护作业便捷。
	13台

	3
	展台
	参考品牌:希沃、东方中原、讯飞

	13台

	4
	音响
	4吋有源音箱

含蓝牙话筒
	13套

	5
	推拉黑板
	1.结构形式：双层结构，一体机居中放置，左右推拉结构(内置轨道，外框和轨道一体化设计），内外双层，内层为两块固定书写板，外层为两块活动书写板。

2.基本尺寸：4000×1295mm，可根据配一体机适当调整，确保于一体机的有效配套。

3.书写面颜色：墨绿色。

4.书写面板：

4.1采用优质烤漆面板，厚度≥0.25mm，双层涂面，表面覆无色保护膜。表面硬度≥6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。

4.2光泽度在12光泽单位以下，没有因粉笔板本身的原因产生眩光。

4.3用熟石膏或碳酸钙制白色粉笔在粉笔板上书写，手感流畅，充实，笔道均匀，线条鲜明；用干式粉笔擦往复擦拭两次，没有清楚的残留字迹；用湿式粉笔板擦在粉笔板上擦拭，距离1m处观察，没有淤积的粉笔残迹另外书写面不变色，无表皮脱落。

4.4板面长期书写不变形。

5.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，粘合牢固，厚度≥14mm。采用国标适用工艺，书写无吱咔声，减小噪音，改善书写手感。

6.背板：选用优质镀锌板，每隔8公分设有2公分加强凹槽，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度。

7.覆板：采用环保型双组分聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整。

8.边框材质及规格：采用高级亚光香槟色铝合金，表面经过氧化涂层处理，色泽柔和、不反光，无光污染，表面经过氧化、磨砂涂层处理，无划伤、无色差、抗腐蚀。上下框尺寸≥75×50mm，左右框尺寸≥29×100mm，内框规格30×20mm，型材壁厚≥1mm。

9.轨道：平行对称凹槽轨道，支持活动板T型垂直吊装。

10.吊装滑轮:采用静音组合滑轮组，上轮采用配置高强度轴承带减震胶套的双轮，保证滑动流畅、经久耐用。下轮采用平轮或者滑动块滑动，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。

11、吊装滑轮中吊轮、导轨承载1. 5倍额定重量，无破损现象；吊轮承载适用门质量运行时，轮子转动无 卡阻，所需操作力≤15N；轮子铆合后，能承受500N的侧向拉力；承载适用门质量，正常运行10万次后，轮子转动无卡阻，所需操作力小于15N。

12.固定板的连接：固定板与大框的连接采用L型角铁用柳钉与大框连接成一体，另一种采用Z型角铁用柳钉把角铁和大框连接成一个整体，书写时固定板不会晃动，牢固性比较强。

13.除尘装置：外下框两侧各开一个直径≥25mm的圆孔，配置抽拉卡扣式粉尘盒。

14.限位止动块：黑板上口的两侧及中间必须安装限位止动块，避免活动黑板开启式撞击立框造成柳钉脱落甚至散架等安全隐患。

15.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑一次性成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm。

16.安全性：黑板与墙体连接采用M10的膨胀螺丝把黑板的安装件角铁固定到墙面上，且角铁个数不少于6个，一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。

17.安装要求及易维护性：设备安装牢固、安全、美观 ，安装前要进行实地环评，要充分考虑黑板的自重及黑板安装后长期使用过程中可能出现的散架、掉落问题。安装结束后交互式电子设备可直接拆除进行维护，无需整体拆除黑板，避免膨胀螺丝的松动。
	13套


